|  |  |
| --- | --- |
|  | ac – Измеритель потенциала |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок используется для измерения мгновенного значения потенциала в узле схемы относительно «земли» (точки нулевого потенциала), в цепи c элементами библиотеки «Электрика».

Блок является повторителем выхода «Узла». Не вносит погрешности в расчетную схему. Используется, когда необходимо иметь значение потенциала в виде математического сигнала выходных портов.

Блок имеет 1 входной и 2 выходных порта.

**Входные порты:**

1) Вход цепь.

**Выходные порты:**

1) Потенциал;

2) Выход цепь.

**Параметры блока:**

* Потенциал, В.