Данный пример иллюстрирует вольтамперную характеристику (ВАХ) инвертора.

Первый участок ВАХ характеризуется заданным коэффициентом статизма. После достижения граничного тока, соответствующего свойству «Коэффициент короткого замыкания» инвертор переходит в режим ограничения тока.

*Значения уставок токовых защит завышены, чтобы не произошло отключения инвертора при определении ВАХ.*