|  |  |
| --- | --- |
|  | HS – Канал ГУ 3 рода |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Свойство** | **Имя** | **Тип**  **данных** | **Интервал возможных значений** |
| Тепловая связь  внутри канала | isHeat1 |  |  |
| Тепловая связь снаружи канала | isHeat2 |  |  |
| Число элементов по длине | Nh |  |  |
| Температура теплоносителя, C | T\_coolant |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2\*К) | alfa\_coolant |  |  |