|  |  |
| --- | --- |
|  | **HS – Порт входа** |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Порт входа предназначен для размещения внутри субмодели и создаёт для неё входной порт, с типом линии связи «гидравлическая». Через порт входа можно объединять расчетные схемы, расположенные снаружи субмодели и внутри неё. Топологически расчетная схема будет связана таким образом, как если бы она была набрана на одной плоскости.