**getwirestartpointcoord**

Функция получения координаты начальной точки линии связи.

**Синтаксис:**

*w\_st\_coord* = **getwirestartpointcoord**(*w\_id*);

**Аргументы:**

*w\_id* – идентификатор линии связи*.*

**Описание:**

*getwirestartpointcoord –* функция получения координаты начальной точки линии связи с идентификатором w\_id. Начальной точкой может являться порт блока или точка ветвления линий связи.

**Результат:**

*w\_st\_coord* – функция возвращает координаты в формате point, соответствующие точке начала линии связи с идентификатором w\_id.

**Пример:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | var w\_start: **point**;  p\_id = **getblockportid**(mul\_oper3,2); //получение идентификатора порта  w\_id = **getportwireid**(p\_id); //получение идентификатора линии связи, подключенной к порту  w\_start = **getwirestartpointcoord**(w\_id); //получение координат начала линии |

В результате выполнения данного скрипта переменная w\_start получит значение координат начальной точки линии связи, подключенной к порту с номером 2 блока с именем mul\_oper3.