**fft**

*Функция вычисления прямого дискретного преобразования Фурье.*

**Синтаксис:**

*Y* **= fft***(X);*

**Аргументы:**

*X* – входной массив, содержащий элементы вектора.

**Описание:**

*fft(X)* – функция вычисления дискретного преобразования Фурье вектора *X*, вычисленного по алгоритму быстрого преобразования Фурье.

,

где , *N* – размер вектора.

Размер вектора *X* должен быть степенью 2.

Входной вектор может быть как массивом вещественных, так и массивом комплексных чисел. Комплексное число задается выражением *a*+*b*i, где *a* и *b* вещественные и мнимые части числа соответственно.

Входной массив *X* может задаваться:

* как переменные типа массив, определенные ранее:

*Y* = **fft**(*X*);

* как массивы, состоящие из переменных, определенных ранее:

*Y* = **fft**([*x1,x2,x3,x4*]);

* как постоянные массивы:


*Y* = **fft**([1, 6, 4, 2]);


**Результат:**

*Y* – вектор значений дискретного преобразования Фурье вектора *X.*

**Пример:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **var** Fs = 1000,// Частота  Tt = 1/Fs,//Время  L = 1024;//Размер буфера  **var** t:**array** = 1024#0; //Вектор значения времени  **var** f:**array** = 1024#0; //Вектор значения частоты  **var** xn:**array** =1024#0;  **for**(i=0, L-1) t[i+1] = i\*Tt; //заполним вектор времени  **for**(i=0, L-1) f[i+1] = i; //заполним вектор частоты  //Сумма синусоид 50 Гц и 120 Гц  x = 0.7\***sin**(2\*pi\*50\*t) + **sin**(2\*pi\*120\*t);  //Добавим к сигналу случайный шум  **for** (i=0, L-1) xn[i+1]=x[i+1]+2\***randg**(0,1);  //дискретное преобразование Фурье  y = **fft**(xn);  y1 = **abs**(y); |





По виду сигнала сложно определить частотные составляющие сигнала. При помощи быстрого преобразования Фурье выделяются частотные составляющие спектра сигнала (50 Гц и 120 Гц).