|  |
| --- |
| Команда «Интервал перерисовки…» |
| **Назначение**  Команда«**Интервал перерисовки…**»предназначена для обновления объектов схемного окна во времени. |
| Для вызова командывыбираем во вкладке«**Вид**» **Схемного окна** проекта команду«**Интервал перерисовки...**».    После вызова команды **«Интервал перерисовки…»** поверх **Схемного окна** появляется диалоговое окно для ввода необходимого интервала перерисовки в мсек.    Для установки нового интервала перерисовки следует ввести выбранное значение в мсек и нажать кнопку «**ОК»**.  **Рекомендации для применения в процессе работы**:   1. Интервал перерисовки следует устанавливать перед началом работы с проектом. 2. Рекомендуемый интервал перерисовки для схемного окна проекта обычно находится в интервале от 40 мсек до 200 мсек. |