|  |  |
| --- | --- |
| Команда «Интервал перерисовки…» | |
| **Назначение**  Команда«**Интервал перерисовки…**»предназначена для обновления объектов схемного окна во времени. |
| Для вызова команды«**Интервал перерисовки…**»выбираем во вкладке«**Вид**» **Схемного окна** проекта команду«**Интервал перерисовки...**».    После вызова команды **«Интервал перерисовки…»** поверх **Схемного окна** появляется диалоговое окно для ввода нового интервала перерисовки в мсек.    Для изменения интервала перерисовки с 100 на 200 мсек. следует ввести в диалоговом окне 200 вместо 100.    Необходимо нажать кнопку «**ОК»** для установки нового интервала перерисовки.  В результате изменения интервала перерисовки с 100 до 200 мсек обновление объектов **Схемного окна** будет происходить в 2 раза реже. | |

**Рекомендации для применения в процессе работы**:

1. Интервал перерисовки следует устанавливать перед началом работы с проектом.
2. Рекомендуемый интервал перерисовки для схемного окна проекта от 100 м сек до 200 м сек.