|  |  |
| --- | --- |
|  | ac - Сопротивление |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок реализует модель активного линейного сопротивления. Используется в цепях c элементами библиотеки «Электрика».

**Блок имеет 2 входных порта:**

1) Вход;

2) Вход’.

**Свойства блока:**

* Сопротивление, Ом.