Блоки библиотеки SPT: 47

Обработано: 40

Необработано: 7

По причинам:

Субмодели состоят всего из пары блоков: Контур переменного тока 3201, Задатчик вектора частот 3202, приемник вектора частот 3203, Получить параметр измерителя комбинированного 3234.

Выполнены не в виде субмодели: запись в БД параметров шины 3235, датчик активной мощности 3237, датчик напряжения 3236

Все блоки библиотеки SPT, имеющиеся в комплексной модели, заменены автоматически. Успешно заработали в итоге все, кроме Амперметра и Измерителя потенциала.

Исследования в этой части позволяют предположить, что параметры вида Ust.Ure[1] перестают распознаваться, после замены блока. При том, что внутренняя структура и скрипты блоков из комплексной схемы и из библиотеки идентичны.

Размер файла проекта снизился на 91,4% (с 1,7Мб до 149кб).

Время открытия проекта уменьшилось на 30%

Время инициализации существенно не изменилось.