|  |  |
| --- | --- |
|  | СПТ – Приёмник вектора частот |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок используется в моделях элементов раздела «Сети переменного тока», параметры которых зависят от частоты. Позволяет получить из памяти частоту цепи переменного тока, определяемою блоком «Задатчик вектора частот» в пределах данного контура.

**Блок имеет 1 выходной порт:**

1) Частоты гармоник, Гц.

**Параметры блока**

* Выход частота.

**Примечание**

Если блоком «Задатчик вектора частот» задан вектор частот, то на выходе данного блока также будет вектор значений частот.