|  |  |
| --- | --- |
|  | СПТ - Узел граничный |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок реализует модель источника постоянного потенциала. Предназначен для использования в «контуре переменного тока».

Рекомендуется использовать в качестве «земли», для объединения элементов схемы в точке нулевого потенциала, задав свойства блока равные нулю.

Блок имеет 1 выходной порт:

1) Выход цепь 1.

**Свойства блока**

* Потенциал узла активный, В;
* Потенциал узла реактивный, В;

**Параметры блока**

* Потенциал выхода активный, В;
* Потенциал выхода реактивный, В;
* Потенциал выхода полный, В.