|  |  |
| --- | --- |
|  | **HS – Заданный напор насоса** |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок позволяет задать постоянный перепад давления.

**Свойства блока «HS – Заданный напор насоса»**

|  |  |
| --- | --- |
| * Номер элемента | Element |
| * Напор, Па | H |

**Параметры блока «HS – Заданный напор насоса»**

|  |  |
| --- | --- |
| * Напор насоса, Па | \_pnas |
| * Объемный расход, м³/с | \_qnas |
| * Массовый расход, кг/с | \_gnas |

Блок выполняет функцию «дочернего» блока и может быть установлен на следующие «родительские» блоки:

* HS – Канал;
* HS – Труба.