|  |  |
| --- | --- |
|  | HS – Зазор между стенками |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

**Таблица 1. Свойства блока «HS – Зазор между стенками»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Свойство** | **Имя** | **Тип**  **данных** | **Интервал возможных значений** |
| Количество элементов по длине, м | Nh | Целое |  |
| Длина элементов разбиения, м | deltaH | Массив |  |
| Материал | Material | Имя файла базы данных |  |
| Коэф. теплоотдачи на внутр. пов-ти зазора, Вт/(м2\*К) | alfa1 | Массив |  |
| Коэффициент теплоотдачи на нар. пов-ти зазора, Вт/(м2\*К) | alfa2 | Массив |  |
| Объемное энерговыделение, Вт/м3 | qv | Массив |  |
| Начальная температура в зазоре, °С | Tgap\_0 | Массив |  |