|  |  |
| --- | --- |
|  | **HS – Переход на другой лист** |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок создан на основе субмодели и организует переход на другой лист (субмодель) расчетной схемы, к парному «ответному» блоку.

Линия связи, подведённая к блоку, передается (внутри блока) к блоку «В память» и в дальнейшем используется в блоке «Из памяти» в парном блоке «Переход с другого листа» в другой части расчетной схемы.

Блок при двойном щелчке мыши на нём осуществляет перевод текущего представления схемы на место, где линия связи продолжается, то есть к парному (ответному) блоку «HS - Переход с другого листа».

Подробнее смотрите демо-пример:

…Demo/HS/Тесты блоков/Лист проекта.prt