|  |  |
| --- | --- |
|  | **HS – Переход с другого листа** |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок создан на основе субмодели и организует переход с другого листа (из другой субмодели) расчетной схемы, от парного «ответного» блока «Переход на другой лист».

Линия связи, выходящая из блока, считывается (внутри блока) блоком «Из памяти». В парном блоке «Переход на другой лист» в другой части расчетной схемы данная линия связи создана при помощи блока «В память».

Блок при двойном щелчке мыши на нём осуществляет перевод текущего представления схемы на место, где линия связи начинается, то есть к парному (ответному) блоку «HS - Переход на другой лист».