|  |  |
| --- | --- |
|  | **HS – Ссылка на объект** |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

Блок не является расчетным, служит для подключения линий связи к узлу (реальному расчетному объекту, типа «HS - внутренний узел» или «HS - граничный узел»), находящемуся в другом месте расчетной схемы.

Блок может быть использован при организации большого количества подключений к одному расчетному узлу, когда подвести нужное количество линий связи на плоскости не представляется возможным.

Полный путь объекта задается относительно верхнего уровня проекта, например: Submodel2.Node\_5

**Свойства блока «HS – Ссылка на объект»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полный путь объекта | objname | BoundNode\_1 |