**dbgetsignalcaption**

Чтение названия сигнала в группе категории.

**Синтаксис:**

*sc* = **dbgetsignalcaption**(*cat, group, nmb*);

**Аргументы:**

*cat* – имя категории;

*group* – имя группы сигналов внутри категории *cat*, в которой находится сигнал;

*nmb –* номер сигнала в группе.

**Описание:**

*dbgetsignalcaption –* функция позволяет получить название сигнала с номером *nmb*, который находится внутри группы *group* категории *cat* подключенной базы сигналов.

**Результат:**

*sc* - функция возвращает строковое значение, соответствующее названию указанного сигнала. В случае отсутствия указанной группы или сигнала, возвращается пустое текстовое значение "".

**Пример:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | sс = **dbgetsignalcaption**("Датчики", "D1", 11); |

В результате выполнения данного скрипта, переменная sc получит текстовое значение, соответствующее названию сигнала в номером 11 в группе «D1» категории «Датчики».