**dbsetsignaldata**

Функция установки текущего значения сигнала в базе

**Синтаксис:**

ss = **dbsetsignaldata** (*cat, group, name, frm*);

**Аргументы:**

*cat –* имя категории в базе сигналов;

*group –* имя группы сигналов в базе;

*name* – имя сигнала, значение которого надо установить;

*frm* – значение, задаваемое для сигнала *name*.

**Описание:**

*dbsetsignaldata –* функция позволяет изменять текущее значение сигнала *name* расположенного в группе *group*, категории *cat*.

**Результат:**

Функция возвращает двоичную 1, если установка значения сигнала прошла успешно и 0, если задание значения сигнала не удалось.

**Пример:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | aaa = **dbsetsignaldata**("cat1", "group1", "Signal1", group1\_Signal0\*group1\_Signal2); |

Данный скрипт устанавливает значение сигнала Signal1, как произведение сигналов Signal0 и Signal2, расположенных в той же группе сигналов и категории.