**setportmode**

Функция устанавливает тип порта по его идентификатору

**Синтаксис:**

**setportmode**(*port\_id*, *mode*);

**Аргументы:**

*port\_id* – идентификатор порта;

*mode* – тип порта, где 0 – вход, 1 – выход, 2 – ненаправленный.

**Описание:**

*setportmode(port\_id, mode) –* функция позволяет назначить тип *mode* для порта с идентификатором *port\_id*.

**Результат:**

Функция возвращает логическую 1, если установка типа порта прошла успешно и 0, если установить тип порта не удалось.

**Пример:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | portid = **getblockportid**( SteadyNoise\_source6, 0);  **setportmode**(portid, 1); |

В результате выполнения данного скрипта, порт с порядковым номером 0 в блоке с именем SteadyNoise\_source6 будет установлен как «Выход».