|  |
| --- |
| Команда «Шаг сетки…» |
| **Назначение**  Команда **«Шаг сетки…»** предназначена для упрощения процесса рисования, выравнивания относительно друг друга графических объектов и размещения блоков в схемном окне. |
| Для вызова команды следуетвыбрать во вкладке **«Вид»** **Схемного окна** проекта команду **«Шаг сетки..»**.    После вызова команды **«Шаг сетки…»** поверх **Схемного окна** появляется диалоговое окно для ввода требуемого значения шага сетки.    Для подтверждения команды и установки нового шага сетки следует нажать кнопку «**ОК»**.    Также пользователь может отключить видимость сетки при помощи переключателя «**Сетка»** в пункте меню **«Вид» Схемного окна** проекта.    В результате отключения сетки **Схемное окно** проекта примет следующий вид.    **Рекомендации для применения в процессе работы**:  Шаг сетки следует устанавливать перед созданием проекта и не рекомендуется менять в процессе создания для аккуратного и опрятного вида всего проекта.  В процессе создания проекта допустимо менять шаг сетки на кратный, например, с 8 пт до 4 пт для прорисовки более мелких деталей, а затем возврата обратно к 8 пт.  При масштабировании проекта привязка осуществляется также и к промежуточным точкам, не только к точкам сетки. |