|  |
| --- |
| Команда «Шаг сетки…» |
| **Назначение**  Команда **«Шаг сетки…»** предназначена для упрощения процесса рисования, включая выравнивание относительно друг друга, графических объектов и размещения блоков в схемном окне. |
| Для вызова команды **«Шаг сетки…»** следуетвыбрать во вкладке **«Вид» Схемного окна** проекта команду **«Шаг сетки..»**.    После вызова команды **«Шаг сетки…»** поверх **Схемного окна** появляется диалоговое окно для ввода нового шага сетки.    Для изменения шага сетки с 12 на 20 следует ввести в диалоговом окне «**Шаг сетки…**» 20 вместо 12.    Необходимо нажать кнопку «**ОК»** для установки нового шага сетки.  В результате шаг сетки изменится и составит 20.    Также пользователь может отключить видимость сетки при помощи переключателя «**Сетка»** в пункте меню **«Вид» Схемного окна** проекта.    В результате отключения сетки **Схемное окно** проекта примет следующий вид.    **Рекомендации для применения в процессе работы**:  Шаг сетки следует устанавливать перед созданием проекта и не рекомендуется менять в процессе создания, для аккуратного и опрятного вида всего проекта.  В процессе создания проекта допустимо менять шаг сетки на кратный, например, с 8 пт до 4 пт для прорисовки более мелких деталей, а затем возврата обратно к 8 пт.  При масштабировании проекта привязка осуществляется также и к промежуточным точкам, не только к точкам сетки. |